품 명	구조 헬멧 (ATR-1)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조 작업 시 대원의 머리를 보호하는 장비 □ 특 징 - 측면 CRM-1 레일 시스템 및 전면 인테그레이티드 마운트 장착 - 관통에 대한 높은 저항력 및 높은 수준의 충격 흡수 - 다양한 사이즈로 사용자에게 최적의 착용감 제공 - 장시간 사용 시에도 높은 수준의 편안한 착용감 제공 - 내열성 기능으로 산불 진화 등 다양한 현장에서 사용 가능 - 4포인트 조정 하네스, 다이얼 휠, 및 패드 시스템으로 착용감 향상 - EN16471:2014, EN16473:2014, EN12492:2012, EN1385:2012 □ 규 격 - 재질: Fiberglass-reinforced thermoplast SMC - 색상: 오렌지 - 코팅: 스크래치 보호 페인트 (2K-paint) - 스타일: 하이컷 헬멧 - 엣지 보호: EPDM 고무 - 무게: H1=약 680g, H2=약 700g, H3=약 720g (하네스,서스펜션,레일시스템,반사스티커 포함) - 충격 흡수 시스템: CPP-1 E+ 패드 시스템 - 하네스 시스템: CRS-1 SV 하네스 시스템 - 크기: H1=48-56cm, H2=54-62cm, H3=58-66cm - 인터페이스: CMR-1 레일 시스템, 인테그레이티드 마운트 □ 구 성 - 헬멧 1개
비 고	□ 납품 시 한글사용설명서 및 인증서 첨부 □ 1년 이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.